**الملحق رقم (2)**

**تكاليف البناء بالدينار الأردني لكل متر مربع**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نوع الأبنية** | **السنة** **90-95** | **السنة** **85-89** | **السنة****85-84** | **السنة** **75-79** | **السنة** **70-74** | **السنة****65-69** | **السنة** **60-64** | **السنة****55-59** | **السنة** **50-54** | **السنة** **45-49** |
| **الأبنية الحجرية** **التي فيها واجهات الحجر****100% سكنية.** | **150-200** | **120-160** | **90-100** | **80-90** | **50-60** | **30-40** | **25-30** | **22-24** | **20-22** | **18-20** |
| **الأبنية الحجرية التي فيها واجهات حجر تقل عن 50% سكنية .** | **120-160** | **110-150** | **75-90** | **60-70** | **30-40** | **25-30** | **20-25** | **17-19** | **15-17** | **14-16** |
| **الأبنية الإسمنتية مسبقة الصنع + (دكة) سكنية.** | **90-120** | **90-120** | **80-90** | **55-65** | **25-35** | **15-20** | **15-20** | **15-20** | **17-20** | **15-18** |
| **الأبنية من الطوب .**  | **70-90** | **60-75** | **40-60** | **40-60** | **25-35** | **20-25** | **17-20** | **14-17** | **13-15** | **12-14** |
| **بريفاب/بيوت جاهزة (بلاستيكية).** | **120-150** | **80-100** | **80-90** | **70-90** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **الأبنية المعدنية.** | **75-100** | **65-80** | **55-65** | **55-65** | **40-50** | **35-45** | **20-30** | **15-18** | **10-12** | **10-12** |
| **الأبنية المتخصصة بما في ذلك :****الفنادق، والمستشفيات والمراكز التجارية .** | **250-320** | **200-300** | **200-250** | **175-200** | **150-175** | **110-150** | **80-100** | **50-60** | **45-55** | **35-40** |